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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	一体化盘点模组等采购项目
	一体化装备盘点模组
	1.脉冲宽度：20±2@50kHz/16±2@50kHz；
2.功率稳定性：≤3% rms；
3.冷却方式：水冷；
4.高速振镜；场镜系统支持F160/110×110、F210/150×150规格；
5.标记线速：≤7000，支持高速振镜选配；
6.标记最小线宽：≤0.04；
7.最小字符高度：0.2；
8.系统供电：AC220V/50Hz, AC110V/60Hz, 电压波动±5%；
9.运行环境温度：10～35℃；
10.支持操作系统：Windows XP/7/8.1/10；
11.支持文件格式：矢量：AI/PLT/DXF/dst/Svg；位图：BMP/JPG/JPEG/PNG/tga/Tif。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日，具有电子元器件销售业绩不少于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	一体式应急物资装备监控模组
	1.存储接口：5个SATA接口，可满配12TB硬盘；
2.视频接口：2×HDMI，1×VGA；
3.网络接口：2×RJ45 10 / 100/ 1000Mbps自适应以太网口；
4.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）；
5.反向供电：1路DC12V 1A；
6.串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口；
7.USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0；
8.扩展接口：1×eSATA；
9.输入带宽：160Mbps；
10.输出带宽：160Mbps；
11.接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入；
12.解码能力：≥24×1080P；
13.显示能力：≥4K+1080P异源输出。
	台
	2
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	应急装备视频监测模组
	1.分辨率/帧率：≥2560 × 1440 @30 fps；
2.变焦：32倍光学变焦，16倍数字变倍；
3.传感器类型：1/2.8″ Progressive Scan CMOS；
4.最低照度：彩色：0.005Lux @ F1.5，AGC ON；黑白：0.001Lux @ F1.5，AGC ON；0 Lux with IR；
5.焦距：5.9～188.8mm；
6.视场角：水平：60.2°～2.3°；垂直：35.2°～1.3°；对角：67.4°～2.6°；
7.视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG。
	台
	8
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	视频存储模组
	1.标称容量：≥12TB；
2.外形规格：3.5-inch；
3.接口类型：SATA；
4.刻录技术：CMR；
5.转速：≥7200RPM；
6.缓存：≥512MB；
7.最大读取速度：≥265MB/s；
8.接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s；
9.平均读写功率（W）：≥9.1W。
	台
	5
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	应急物资装备标签打印模组
	1.内存：≥512MB；
2.打印宽度：4.09英寸/104毫米（203dpi和300dpi）；
3.打印速度：每秒6英寸/152毫米(203dpi) 每秒4英寸/102毫米(300dpi)。
	台
	5
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	应急物资装备扫描模组
	1.光学分辨率：≥1080×1280 像素；
2.上下倾斜视角偏离正常角度：≤±60°；
3.左右偏移视角偏离正常角度：≤±55°；
4.激光安全等级：Class II；
5.图像帧率：≥60fps；
6.支持识读的符号体系：一维码涵盖 UPC/EAN、Code128、GS1-128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、MSI 等；二维码支持 PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec 等；
7.后置摄像头：最大分辨率≥4224×3136，像素≥1300 万，支持 PDAF 相位对焦拍照功能，配备闪光灯+补光功能；
8.前摄像头：最大分辨率为≥2592×1944，像素≥500 万，采用定焦拍照模式。
	台
	5
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	数据交换模组
	1.端口配置：24个千兆电口+2个2.5G光口；
2.PoE供电：PoE总功率：225W；支持供电优先：1-16口；转发优先：1-8口；
3.交换容量/包转发：58G/43.2M；
4.工作模式：支持四级拨码开关，一键切换四种模式：标准交换、端口隔离、汇聚上联、长距离连接；
5.防雷等级：6KV。
	台
	2
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	

	
	层板货架组件
	1.外形尺寸：L2000 × W600 × H2000 mm；
2.层数：3层；
3.单层载重：≥500 kg/层；
4.立柱截面：75×35 mm C型钢；
5.立柱厚度：≥1.3mm；
6.材质：冷轧钢板。
	套
	11
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
     6


