[bookmark: _GoBack]招标公告附件
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	智能AGV搬运模组等采购项目
	智能AGV搬运模组
	1.类型：潜伏式；
2.外形尺寸L×W×H：≤780×545×300mm；
3.额定负载：≥400kg；
4.旋转半径：≤410mm；
5.举升高度：≥60mm；
6.底盘离地间隙：≥30mm；
7.举升台面尺寸：≥724×500；
8.举升类型：电动举升；
9.自重：≤95kg；
10.人机交互方式：触摸屏，AGV本体自带屏幕，显示报警、电量等信息；
11.额定运行速度(空载)：≥2000mm/s；
12.额定运行速度(额定负载)：≥1800mm/s；
13.额定加速度（空载）：≥0.8m/s2；
14.额定加速度（额定负载）：≥0.4m/s2；
15.安全控制：安全扫描激光雷达+光电开关+主运动方向安全防撞触边四级安全防护，具备急停按钮。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日，具有仓储设备销售业绩不少于260万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	栈板码分模组
	1.供电电源：220V；
2.托举方式：手爪夹具；
3.堆叠无动力周转车层数：≥6个；
4.有效负载质量：≥100kg（含手爪夹具重量）；
5.重复定位精度：≤±1mm；
6.码垛能力：≤20秒/周期；
7.电气防护等级：≥IP54；技术要求应符合JB/T 5323-2017标准。
8.功能要求：够高效、精准地自动完成无动力周转车的拆垛与码垛作业。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	拆码垛模组
	1.额定载荷：≥400kg；
2.拆/码数量：≥12箱；
3.作业效率：≥3次/分钟；
4.货车水平速度：≥0.5m/s；
5.夹紧机构速度：≤0.1m/s；
6.叠盘定位精度：≤3mm；
7.重复定位精度：≤0.5mm。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电动托盘搬运模组
	1.额定载重:≥1000kg；
2.整车尺寸L×W×H：≤1550×550×1212mm；
3.货叉最低离地高度：≥85mm；
4.货叉最大起升高度：≥200mm；
5.最大爬坡度：≥5°；
6.货叉内/外宽：250/550mm；
7.防护等级：IP54；
8.电池:锂电池；
9.满载速度:≥4.0km/h。
	台
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	叉取举升搬运模组
	1.使用形式：堆高式；
2.额定载重：≥1000kg；
3.自重：≤520kg;
4.举升速度：≥200mm/s;
5.电池：锂电池，8～12h，支持快充；
6.堆高高度：≥3m。
	台
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	仓储管控模组
	1.仓储管控模组含 WMS 与 WCS 模块：WMS 实现库房监控、出入库、统计、基础信息管理；WCS 负责设备控制、任务调度与数据采集分析。
2.安全性应满足GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、Q/GDW 1597-2015《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（增强型（三级））等要求。
3.支持联合标签打印机实现无标签的小微资产等出入库管控，实现条码与本地物资绑定，可录入WMS系统内进行物资的本地化存储统计和资产管理。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	无动力周转模组
	1.额定载重：≥300kg；
2.外形尺寸L×W×H：≤765×490×362mm；
3.脚轮/车轮：4寸静音聚氨酯轮；两个定向轮、两个万向轮；
4.材质：Q235B；
5.表面处理方式：喷塑；
6.其他要求：具备定位设计，满足多个周转模组安全堆叠要求；
7.配套存储单元：每台配置10个存储单元，存储单元尺寸满足在无动力周转模组上平稳放置，急停不倒。
8.侧壁厚度：≥3mm；
9.离地面高度：满足智能AGV搬运车配套使用要求。
	台
	250
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	仓储自动化设备控制模组
	1.数据管理主机1台，CPU核心数≥6，CPU主频≥1.7GHz，内存≥16G，硬盘≥2×300GB；
2.控制终端1台，CPU≥六核，速度≥3.20GHz，≥6G独立显卡，运行内存≥16G，硬盘≥1TB；显示器≥24英寸；
3.数据交换装置：≥24个千兆口；
4.安全防护装置：具备访问控制、入侵防御、日志审计与策略执行等功能；
5.设备路由控制装置：无线AP企业级Wi-Fi6，支持统一管理‌、零配置上线‌；支持无缝漫游、双模式组网‌（桥接模式、‌网关模式‌）；支持 WPA2/WPA3 加密；可设置黑名单、限速、定时关断（健康模式）；支持日志采集、固件一键升级等；
6.显示大屏：分辨率≥4K，尺寸≥55英寸；内存≥4GB+64GB。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	移动式扫码模组
	1.操作系统：Android 11.0以上版本；
2.处理器：≥八核64位，2.45GHz
3.内存：≥4GB+64GB支持外接存储扩展；
4.显示屏：≥5.7寸彩色全面屏；
5.连接方式：无线广域网、蓝牙连接，支持GPS定位；
6.RFID功能：读/写；工作频段902～928MHz或865～868MHz；读取距离≥20m；
7.音频：1.5W扬声器，两个麦克风，听筒；
8.摄像头：前置≥500w，顶置1300w摄像头支持闪光灯；
9.扫描：支持扫描主流的一维和二维码，支持屏幕扫码；
10.电池续航：连续工作时长≥8小时；
11.工业防护：≥IP65；
12.具备条形码、二维码、RFID射频识别功能。
	台
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	监控模组
	1.视频监控装置：24小时录像，支持远程查看，≥4台监控球机，像素≥200万；调节角度: 水平：0°～360°，垂直：0°～75°，旋转：0°～360°；补光距离:≥30m；最大图像尺寸:≥1920×1080 ；视频压缩标准:主码流：H.265/H.264；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式:DC：12V±25%，PoE；防护: IP66；
2.环境感知装置：1套，支持温湿度、水浸、烟感信息实时监测和消息推送；
3.门禁装置：金属门禁，含人脸识别设备、磁力锁等。屏幕≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600×1024；摄像头采用≥200万像素双目摄像头。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	温度调控模组
	1.功率：5P；
2.型式：立式，工业级；
3.制冷量：12.5～15 kW；
4.制热量：7.5～9 kW；
5.循环风量：2200～3000 m³/h；
6.机外静压：50～200 Pa。
	台
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	读写器模组
	1.工作频段：840～960MHz；
2.盘存标签峰值速度：≥900张/秒；
3.射频输出功率：0～33dBm，可调；
4.天线接口：≥4个；
5.通信接口：RS232、以太网、GPIO；
6.工作电压：DC 12～24V。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	控制板组件
	1.主控芯片：6 级超标量、Cache+TCM，浮点可选双精度，算力强，适合图像、复杂算法；
2.红外传感器接口：2路；
3.存储：2MB Flash，512KB RAM；
4.外设接口：USB、CAN、RS485；
5.电源管理：宽压输入（DC 9-30V），过压/过流保护；
6.工作温度：-20℃～+70℃。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	读写器外壳组件
	1.防护等级：IP54；
2.材质：铝合金+工业级密封条；
3.尺寸：约200mm×150mm×50mm；
4.安装方式：壁挂式或支架安装；
5.散热设计：被动散热片结构；
6.接口开孔：防水接头。
	套
	5
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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