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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	超高频模块等采购项目
	超高频模块
	支持EPCglobal Gen 2（ISO18000-6C）空中接口协议；
工作频率：920-925MHz；
输出功率：≥1W（30dBm，支持+5~+30dBm可调节），支持2W（33dBm，用于Latin America等区域）；
群读速率：≥1300 tags/s（圆极化天线条件下）；
支持对超高频RFID的输出功率、频段、频点、应用场景及盘存到的重复标签过滤时间进行设定和查询；
通过射频远程扫码技术实现批量设备扫描读取，存储数量≥3000条；
实现计量资产的分类识别、显示、本地存储等管理功能；
能够实现批量扫码数据的内网自动上传。
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日，具有电子元器件销售业绩不少于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	RFID天线模块
	天线极化方式：圆极化；
天线增益：≥5dBi；
工作频段：920-925MHz，与超高频模块射频匹配；
最远读卡距离：≥31m；
内置式天线设计，与整机结构一体化集成；
天线驻波比满足群读速率1300+ tags/s的性能要求。
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	主控制模块
	CPU不低于八核，主频2.3GHz；
嵌入式高性能应用处理器，负责整机运算、数据解析与资产管理；
支持计量资产的分类识别、数据本地存储与管理；
支持批量扫码数据的内网自动上传与通信控制；
具备充足的运行内存与存储容量，满足≥3000条以上扫码数据本地存储需求；
支持多任务并发处理，保障群读数据实时解析、显示与上传。
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	显示模块
	显示屏尺寸≥5.2英寸；
分辨率≥1920×1080；
电容式多点触控，支持手套/湿手操作；
显示屏与前面板一体化贴合，≥IP65防护等级要求；
支持扫码结果、资产信息及操作界面的清晰显示。
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	摄像头模块
	彩色摄像头，像素数≥1300万；
支持自动对焦；
配备LED闪光灯；
用于资产条码/二维码辅助扫描及现场照片采集；
支持自动曝光、自动白平衡调节；
摄像头与整机结构密封集成，≥IP65防护要求。
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电池电源模块
	可充电锂聚合物电池，容量≥6000mAh；
待机时间≥300小时；
工作时间≥12小时（取决于使用情况和网络环境）；
充电时间≤4小时（使用标配电源适配器和数据线）；
电源适配：USB数据线，一端Type-A，一端Type-C，5V/2A；
具备过充、过放、过流及短路保护功能；
电池可拆卸更换设计，支持长时间户外连续作业。
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	设备外壳模块
	设备外壳符合GB/T 4208-2017中IP65等级的规定；
跌落等级：在操作温度范围内，6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击；
整机重量≤700g；
便携式设计，适用于室内和室外作业；
含外壳按键、结构件及密封组件，符合人体工学手持设计；
工作环境温度0℃~50℃，存储温度-20℃~70℃；
环境相对湿度5%RH~95%RH（无凝结），海拔＜2000m。
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	公网无线通信模块
	符合国家相关入网检验标准；
用于批量扫码数据的内网自动上传与远程管理；
支持数据加密传输，保障计量资产数据安全；
最高速率≥150Mbps，通讯距离≥10米
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	数据接口模块
	采用DB9接口RS232实现与PC机的数据交换；
支持USB Type-C接口，兼顾数据通信与充电功能（5V/2A）；
接口具备防水防尘设计，≥IP65防护等级要求；
支持批量扫码数据导出至PC管理平台。
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	


备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
     6


