# **服务需求一览表**

**项目名称：国网智能科技股份有限公司电缆隧道巡检机器人轻型轨道及电气控制系统安装项目**

**项目编号：LN2002-0422-JY-GCKJZB-SY13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **服务期** | **质保期** | **备注** | **专用资格要求** | **保证金金额（万元）** |
| 电缆隧道巡检机器人轻型轨道及电气控制系统安装项目（包一） | 轻型轨道固定定位、放线，打固定孔；支架安装，轻型轨道安装；机器人安装；控制箱固定及安装（含固定件）；机器人电源线及控制线铺设；RFID点固定（含固定螺栓件）；电脑、NVR、交换机、屏柜等后台设备安装；隧道内防火弹、妨碍机器人轨道安装相关设施移动等（如有）；货物的装卸及保管；无线网桥，通讯控制箱等通讯设备安装；线缆铺设，光纤（含光纤熔接头）或网线敷设；防护措施及防火处理；防火门改造；电缆设备防护措施、系统接地等内容。 | 18 | 套 | 1年 | 1年 | 预估1km/套 | 1、厂商要求：投标人应具有独立订立合同的法人资格。2、有效的安全生产许可证：提供有效期内的安全生产许可证。3、有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级或输变电工程专业承包叁级或承装类承装（修、试）电力设施许可证叁级及以上资质。4、不接受代理商及联合体投标。 | 3.51 |
| 电缆隧道巡检机器人轻型轨道及电气控制系统安装项目（包二） | 轻型轨道固定定位、放线，打固定孔；支架安装，轻型轨道安装；机器人安装；控制箱固定及安装（含固定件）；机器人电源线及控制线铺设；RFID点固定（含固定螺栓件）；电脑、NVR、交换机、屏柜等后台设备安装；隧道内防火弹、妨碍机器人轨道安装相关设施移动等（如有）；货物的装卸及保管；无线网桥，通讯控制箱等通讯设备安装；线缆铺设，光纤（含光纤熔接头）或网线敷设；防护措施及防火处理；防火门改造；电缆设备防护措施、系统接地等内容。 | 12 | 套 | 1年 | 1年 | 预估1km/套 | 1、厂商要求：截投标人应具有独立订立合同的法人资格。2、有效的安全生产许可证：提供有效期内的安全生产许可证。3、有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级或输变电工程专业承包叁级或承装类承装（修、试）电力设施许可证叁级及以上资质。4、不接受代理商及联合体投标。 | 2.27 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。