**货物需求一览表**

## **项目名称：国网智能科技股份有限公司单相卡轨交流电能表采购项目**

## **项目编号：SGAI20W9-0917-WZXYJT-SY02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资****名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 单相卡轨交流电能表采购项目 | 单相卡轨交流电能表 | 参比电压AC 220V50Hz；电流规格5(60)A/5(80)A；准确度等级1.0级；通讯方式：RS485通讯；接线方式：直接接入式；通信协议兼容DL/T645-2007和Modbus-RTU规约。 | 套 | 8300 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 应答人要求：制造商或代理商；
2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；

3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 应答人2017年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于2份且合同额累计不低于30万元，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.项目正式投运前投标方必须提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告，否则招标方应承担由此引起的用户投诉（包含扣款）等一切

责任。