**附件1 招标需求一览表**

**分标一：高压系统集中控制设备采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 高压系统集中控制设备采购项目（包一） | 环保气体或SF6气体或固体绝缘，进出线断路器或者负荷开关，有自动化接口，不锈钢或GRC外壳 | 套 | 78 | 接到供货通知后25日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于1300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 13 |
| 高压系统集中控制设备采购项目（包二） | 套 | 69 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于1300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 12 |
| 高压系统集中控制设备采购项目（包三） | 套 | 61 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于1300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 11 |
| 高压系统集中控制设备采购项目（包四） | 套 | 49 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于1300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.2 |
| 高压系统集中控制设备采购项目（包五） | 套 | 38 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于1300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.5 |
| 高压系统集中控制设备采购项目（包六） | 套 | 34 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于1300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7 |
| 高压系统集中控制设备采购项目（包七） | 套 | 30 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于1300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.4 |
| 高压系统集中控制设备采购项目（包八） | 套 | 24 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于1300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标二：高压控制器采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 高压控制器采购项目（包一） | AC10kV,630A,20kA,真空灭弧,SF6绝缘/空气绝缘 | 套 | 382 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于500万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.4 |
| 高压控制器采购项目（包二） | 套 | 336 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于500万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.3 |
| 高压控制器采购项目（包三） | 套 | 275 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于500万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.8 |
| 高压控制器采购项目（包四） | 套 | 229 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于500万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.7 |
| 高压控制器采购项目（包五） | 套 | 183 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于500万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.5 |
| 高压控制器采购项目（包六） | 套 | 123 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.其他：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于500万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。