**附件1 招标需求一览表**

**分标一：低压配电控制组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 低压配电控制组件采购项目（包一） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 529 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；  2、认证证书:提供具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书;  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标公告发布之日内所投配电终端产品累计销售数量不少于800台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.8 |
| 低压配电控制组件采购项目（包二） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 448 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；  2、认证证书:提供具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书;  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标公告发布之日内所投配电终端产品累计销售数量不少于800台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.2 |
| 低压配电控制组件采购项目（包三） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 384 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；  2、认证证书:提供具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书;  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标公告发布之日内所投配电终端产品累计销售数量不少于800台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.7 |
| 低压配电控制组件采购项目（包四） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 323 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；  2、认证证书:提供具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书;  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标公告发布之日内所投配电终端产品累计销售数量不少于800台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.3 |
| 低压配电控制组件采购项目（包五） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 255 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；  2、认证证书:提供具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书;  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标公告发布之日内所投配电终端产品累计销售数量不少于800台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |
| 低压配电控制组件采购项目（包六） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 191 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；  2、认证证书:提供具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书;  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标公告发布之日内所投配电终端产品累计销售数量不少于800台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：工业级工频不间断电源采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 工业级工频不间断电源采购项目（包一） | 工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、带充电功能，工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、高频在线式、后备式工频电力专用逆变电源 | 台 | 259 | 10kVA 以下容量20日内，10kVA及以上容量30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商；  2、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告；  4、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2020年1月1日至招标公告发布之日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。代理商：2020年1月1日至招标公告发布之日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.4 |
| 工业级工频不间断电源采购项目（包二） | 工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、带充电功能，工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、高频在线式、后备式工频电力专用逆变电源 | 台 | 165 | 10kVA 以下容量20日内，10kVA及以上容量30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商；  2、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告；  4、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2020年1月1日至招标公告发布之日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。代理商：2020年1月1日至招标公告发布之日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.3 |
| 工业级工频不间断电源采购项目（包三） | 工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、带充电功能，工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、高频在线式、后备式工频电力专用逆变电源 | 台 | 128 | 10kVA 以下容量20日内，10kVA及以上容量30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商；  2、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告；  4、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2020年1月1日至招标公告发布之日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。代理商：2020年1月1日至招标公告发布之日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.9 |
| 工业级工频不间断电源采购项目（包四） | 工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、带充电功能，工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、高频在线式、后备式工频电力专用逆变电源 | 台 | 88 | 10kVA 以下容量20日内，10kVA及以上容量30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商；  2、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告；  4、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2020年1月1日至招标公告发布之日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。代理商：2020年1月1日至招标公告发布之日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1..取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。