**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 预估数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| 毫米波  雷达测  距组件  采购项  目 | 1）毫米波雷达频段  79-81GHz，典型工作周期  2min，并可在1~60min内调  整；  2）毫米波雷达的顺线方向  测量覆盖范围应满足10～  700米；  3）毫米波雷达的水平方向  测量覆盖范围应满足平均  80米；  毫米波雷达的俯仰方向测  量覆盖范围应满足平均40  米 | 块 | 700 | 接到  供货  通知  后15  日内 | 3年 | 买方指  定仓库  地面交  货 | 1.厂商要求：制造  商；  2.认证证书提供有  效的ISO9000系列  质量管理体系认证  证书；  3.产品型式试验报  告或检测报告或鉴  定报告提供国家认  可的第三方检测机  构出具的有效的检  测报告。 | 业绩要求：2020  年1月1日至招标  公告发布之日内  毫米波雷达产品  累计销售业绩不  少于150万。注：  业绩必须提供对  应的合同复印件。 | 4.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。