**采购公告附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用业绩要求** |
| 上壳(c)、底板（b）等采购项目 | 锗片 | ZN082.01.09-11／／台阶形，外径63mm,台阶直径60mm，双面镀膜，一面碳膜一面增透膜，通过率85以上，光洁度60/40，电阻率5-30欧姆.厘米。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成机加工件销售业绩不少于2份，合同额累计不低于10万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
| 铍铜连接块 | ZN362.01.11-04 | 个 | 9 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机罩（a） | ZN362.01.10-07//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 9 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铍铜片 | ZN362.01.11-03 | 个 | 18 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 安全模块底座 | ZN362.01.07.08-01 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控组件支架（b） | ZN362.01.07.03-01 ／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 射灯镜片 | ZN141.01.13-01 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控组件托盘 | ZN362.01.07.03-02 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 端子排支架 | ZN362.01.07.05-01 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 交换机底座-02 | ZN362.01.07.06-02 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池固定盒 | ZN362.01.07.07-01 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池固定上壳 | ZN362.01.07.07-02 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池吊舱 | ZN362.01.07.07-03 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 插头固定件 | ZN193.03.01.02.01-01 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 防坠落固定1 | ZN362.01.07.01-02 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 防坠落固定2 | ZN362.01.07.01-03 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 缓冲垫 | ZN362.01.07.07-04 | 个 | 21 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 算法盒子（GEAC91S）隔板 | ZN362.01.07.11-01 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 网桥底座(b) | ZN362.01.07.04-01／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 稳压模块固定架 | ZN362.01.07-19//304不锈钢钣金 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 可见光黑窗玻璃片 | ZN355.01.05-21 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 超声保护板 | ZN193.01.07-03 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| GPS天线座(a) | ZN362.01.08-24／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 舵机安装支架 | ZN355.01.05-05 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动控制板左支架 | ZN362.01.07-16 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动控制板右支架 | ZN362.01.07-17 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铭牌 | ZN362.01.08-22 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动控制板底座 | ZN362.01.09-04 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 扬声器硅胶垫 | ZN355.01.05-16 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拾音器板底座 | ZN355.01.05-17 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 射灯固定座 | ZN355.01.05-19 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 风扇固定板 | ZN355.01.05-22 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳(c) | ZN362.01.08-02 ／／变更标记：c／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳后门(b) | ZN362.01.08-05 ／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳右门(b） | ZN362.01.08-13//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳挡水板（a） | ZN362.01.07-11//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 硅胶垫（a） | ZN362.01.10-06//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 腿部下端硅胶垫 | ZN362.01.10-17//新增//硅胶 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机密封圈 | ZN362.01.10-18//新增//硅胶 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 图像外壳（b) | ZN355.01.05-01 ／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 插座后盖（a） | ZN362.01.11-02//更改标记：a//更改内容：图纸变更 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 硅胶垫A型（a） | ZN362.01.08-18//更改标记：a//更改内容：图纸变更 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前门密封圈(a) | ZN362.01.08-06//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳左门(a) | ZN362.01.08-08//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳右门(b) | ZN362.01.08-09//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳左门(b) | ZN362.01.08-12//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳（a） | ZN362.01.08-10 //更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光上部硅胶垫（a） | ZN362.01.08-15//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光固定块（a） | ZN362.01.08-16//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 硅胶垫B型（a） | ZN362.01.08-19//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 硅胶垫C型（a） | ZN362.01.08-20//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 插座外壳（a） | ZN362.01.11-01//更改标记：a//更改内容：图纸变更 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳后调试门 | ZN362.01.08-14 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光底部硅胶垫 | ZN362.01.08-17 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 调试接口面板 | ZN362.01.08-23 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 黑色PVC贴（a） | ZN355.01.05-03//变更标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 半圆壳a（a） | ZN362.01.08-03//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 半圆壳b（a） | ZN362.01.08-04//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承外圈压板（a） | ZN362.01.10-16／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台左耳 | ZN355.01.06-01 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台右耳 | ZN355.01.06-02 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前面板密封圈 | ZN355.01.05-09 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 后门密封圈 | ZN362.01.08-07 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳前门 | ZN362.01.08-11 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 端子支架（a） | ZN355.01.05-13 ／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 6P端子支架 | ZN355.01.05-20 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 交换机安装板 | ZN355.01.05-18 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支撑轴（b） | ZN362.01.10-02／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向连接板（b） | ZN362.01.10-08／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向齿轮（a） | ZN362.01.10-11／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向支架（b） | ZN362.01.10-01//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动轴（a） | ZN362.01.10-03//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向罩（a） | ZN362.01.10-09//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光雷达电源盒固定板（a） | ZN362.01.07-06//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前面板(a) | ZN355.01.05-02 ／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖（a） | ZN355.01.05-07／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 衬片 | ZN355.01.05-14／／304不锈钢，单面带背胶 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座前左支柱（a） | ZN362.01.07-02//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座前右支柱（a） | ZN362.01.07-03//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 不锈钢垫片（a） | ZN362.01.08-21//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳前门(b) | ZN362.01.08-01//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底板（b） | ZN362.01.07-01//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 散热片（下） | ZN362.01.09-02 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 散热片支柱 | ZN362.01.09-03 | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动齿轮 | ZN362.01.10-10 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 编码器连接轴 | ZN362.01.10-12 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 编码器支架 | ZN362.01.10-13 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承内圈压板 | ZN362.01.10-15 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 散热片（上） | ZN362.01.09-01 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 雨刷组件 | LO-YS-001(见ZN355.01.05S说明) | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 工控机固定挡块 | ZN362.01.07-14 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座后右支柱 | ZN362.01.07-05 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座固定支架 | ZN362.01.07-07 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座固定转接I | ZN362.01.07-08 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座固定转接II | ZN362.01.07-09 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 保险杠固定块I | ZN362.01.07-12 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 保险杠固定块II | ZN362.01.07-13 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 风扇屏蔽片 | ZN355.01.05-10 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 喇叭屏蔽片 | ZN355.01.05-11 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座后左支柱 | ZN362.01.07-04 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 保险杠 | ZN362.01.07.01-01 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座I | ZN362.01.07.02-01 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座II | ZN362.01.07.02-02 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电极片 | ZN082.01.08-03 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电动推杆固定上座 | ZN082.01.08-04 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 挂钩 | ZN2025.05.20-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拐臂板 | ZN2025.05.20-02 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压板 | ZN2025.05.20-03 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 角铁 | 60×60mm，厚度5mm，长1.5米 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上连接板 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：148×75×25 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 下连接板 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：133×88×6 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 侧板1 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：323×85×18 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 侧板2 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：323×150×17 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ64×6 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 挡边 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ210×4 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 惰轮轴 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ28×28 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 扁带压板 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ62.5×51 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 卷扬筒组件 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ72×128 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴端挡片 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ30×4 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主动齿轮 | (1)材料：40Cr(2)表面处理：调质处理，齿面硬化，表面发黑(3)技术要求：齿数20，模数3，分度圆直径60mm(4)外形尺寸：Φ66×37 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 惰轮 | (1)材料：40Cr(2)表面处理：调质处理，齿面硬化，表面发黑(3)技术要求：齿数20，模数3,分度圆直径60mm(4)外形尺寸：Φ66×27 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 从动齿轮 | (1)材料：40Cr(2)表面处理：调质处理，齿面硬化，表面发黑(3)技术要求：齿数40，模数3,分度圆直径120mm(4)外形尺寸：Φ126×26 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承1 | GB/T276-94//61905-2Z | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 普通平键 | GB/T1095//6×6×16 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 从动轮传动轴2 | 不锈钢//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 橡胶轮挡板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 橡胶轮 | 橡胶//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主板1 | 碳纤维//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 顶板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主板2 | 碳纤维//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖1 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主动轮传动轴 | 不锈钢//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 齿轮箱 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 齿轮箱盖 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 从动轮隔套 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖2 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧摄像头支架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧摄像头旋转支架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 旋转座 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铰链上垫块 | 尼龙//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 包覆机构挂件 | 黄铜//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 包覆机构挂件1 | 黄铜//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 固定底板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 丝杠固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 直线导轨垫块 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 传感器导轨 | AL6061-T7//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧垫圈 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧转轴 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 单轮压紧轮支架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧柱 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧光轮 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧光轮盖板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 传感器检测片 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行程开关支架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 螺母固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧固定板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 锁扣固定块 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 加强板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 缓冲器固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 左直线轴承固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 右直线轴承固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 泡棉 | 海绵//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 左连接杆 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 左导向轴固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 导向轴 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机固定板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 右导向轴固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 包覆头拉杆2 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 包覆头拉杆 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机输出轴 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 右连接杆 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转轴 | 不锈钢//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承挡圈 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 浮动轮 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 浮动轮盖板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 浮动轴 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 浮动架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 浮动垫圈 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 包覆控制板固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前支撑板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 短传感器导轨 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 短转轴 | 不锈钢//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 吸铁片 | 45钢//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 入线挡板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铰链下垫块 | 尼龙//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 侧板旋转座 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 侧板连杆 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 侧板导向 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 托架加强筋 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 挂件 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上顶板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 下底板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 侧板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 后挡板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前挡板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铰链固定块 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 扣件固定块 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 隔板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制盒1 | ABS//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 元器件安装板 | ABS//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电源管理板垫板 | ABS//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 遥控器接收附件压块 | AL5052//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制箱盖 | ABS//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 遥控器接收机支架 | AL5052//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒1 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒盖1 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拉手盖1 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 尼龙柱 | 尼龙//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩1 | FR4玻璃纤维板//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩连杆 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩固定板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 吊架快装座 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 防护罩 | Q235//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 清扫左直线轴承固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 清扫右直线轴承固定架 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 清扫毛刷 | 尼龙//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 大电机固定板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 大电机输出轴 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧底板1 | ZN477.01.02.02.02-03 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支腿1 | ZN477.01.02-01 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制底板1 | ZN477.01.03-01 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机固定座1 | ZN477.01.04.01-01 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机轴固定块 | ZN477.01.04.01-02 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 延伸轴 | ZN477.01.04.01-03 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧轴铰链 | ZN477.01.04.01-05 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲击底板 | ZN477.01.04.01-06 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电动推杆支架 | ZN477.01.02.02.02-02 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧销挡片 | ZN477.01.02.02.02-06 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧销 | ZN477.01.02.02.02-07 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电动推杆支架底座 | ZN477.01.02.02.02-08 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩 | ZN477.01.07-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 脱扣拉钩 | ZN477.01.07-05 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 脱扣活动套 | ZN477.01.07-06 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制底板支柱 | ZN477.01.03-03 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 步进电机固定板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 步进电机输出轴 | 304不锈钢//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 包覆外壳1 | ZN423.01.07.03-01 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 斜齿轮 | 形状：直型 轴孔径 d(φ)： 14mm 减速比: 1 材质 [普通钢材] :普通钢材 热处理 :无 轮齿研磨 :无  | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 同步带轮 | 种类:同步带轮 带种类:S5M 使用皮带宽度(mm):15mm 齿数(T):28 带轮形状: A型 材质: [铝合金] 铝合金 表面处理: 白色阳极氧化处理  | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 高扭矩同步齿形带 | 带种类:S5M 带状:闭口 带宽（mm）:15mm 带材质:橡胶同步带 带状齿面:标准(单面) 芯线材质 :玻璃纤维  | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧 | 线圈外径(φ) :16mm 线圈内径(φ): 12.6mm 自由高度(mm) :60 mm 线径 d(φ): 1.7mm 材质:SUS304-WPB 弹簧定数 k(N/mm) 2 容许载荷时高度 H2(mm): 36mm  | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 蝶形铰链 | 长度(mm) :63mm 宽度 (W)(mm) :80mm 主体材质:A6063 主体表面处理:本色阳极氧化处理 容许负载(N) 147 平型蝶形铰链种类: 方板型  | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 直线导轨1 | 组装高度H(mm):10 公称型号 :9 轨道长 L(mm): 255 滑块数量 :1 精度规格:精密级 材质:不锈钢  | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 带法兰直线轴承 | 类型:法兰型 内接圆直径 dr(φ): 10 全长 L(mm): 29 法兰种类:标准法兰型 形式:标准型 外筒材质 [铁] SUJ2相当 外筒表面处理 :低温镀黑铬 外径 D(φ) 19  | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 直线导轨2 | 组装高度H(mm): 10 公称型号: 9 轨道长 L(mm) :395 滑块数量 :1 滑块形状 :销孔式标准型 精度规格:精密级 材质: 不锈钢  | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 油压缓冲器 | 构造:固定式 安装螺纹公称【M】:12 行程 S(mm): 10 最大吸收能量(J): 5 适用环境 :标准型 工作温度范围(℃) :-5～70 缓冲头: 有  | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 直线轴承 | 类型:法兰型 内接圆直径 dr(φ): 5 全长 L(mm) :15 法兰种类 :标准法兰型 形式:标准型 外筒材质:[铁] SUJ2相当 外径 D(φ) :10  | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铝合金蝶形铰链 | 主体材质 A6063-T5 产品种类 铝合金蝶形铰链 孔位置 对称型 安装孔型 锥孔型 本体形状 平型 表面处理 拉丝本色阳极氧化 铰链类型 方型 尺寸：35X26mm 孔距：21X13 孔：5.5通孔  | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 磁铁平头螺栓止动 | 磁铁种类（材质）:[钕磁铁] 钕磁铁 外径(φ) :8mm 内径(φ) :3mm 磁力（范围选择）(N) :0～10.0 磁力（数值）(N) :7.8 形状 :圆型 厚度 T(mm) :2  | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 内弹簧型搭扣 | 带锁定装置 无 形状 方型 挂锁孔 无 材质 C2801P 表面处理 镀镍 拉伸承重4.9kgf；  | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| A型平键1 | 平键5x5x75 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| A型平键2 | 平键5x5x20 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| A型平键3 | 平键3x3x20 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承2 | 内径 : 10mm 外径 : 26mm 宽度 : 8mm 重量：0.019Kg  | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承3 | 内径 : 15mm 外径 : 32mm 宽度 : 8mm 重量：0.025Kg | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承4 | 内径 : 6mm 外径 : 19mm 宽度 : 6mm | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承5 | 内径 : 10mm 外径 : 26mm 宽度 : 8mm | 个 | 9 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承6 | 内径 : 4mm 外径 : 7mm 宽度 : 2mm | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 连接件 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 9 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 25mm三通 | 厚度1.2mm 内径26mm 尺寸：56mmX42.5mm  | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 25mm两通 | 厚度1.2mm 内径26mm 尺寸：56mmX42.5mm  | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 4寸带刹车万向轮 | 尺寸规格：4寸 轮子直径：100mm 轮面宽度：32  | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 不锈钢管1 | φ25mm 304不锈钢管长1200mm | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 不锈钢管2 | φ25mm 304不锈钢管长800mm | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 不锈钢管3 | φ22mm 304不锈钢管长1200mm | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 紧线器 | 日式紧线器：2T 钢丝绳直径：6mm 钢丝绳长度：1.1m  | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制盒2 | ABS//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机驱动器盒盖 | ABS//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制底板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧底板 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主板3 | 碳纤维板//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主板4 | 碳纤维板//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机固定座 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 新冰刀刀片1 | 不锈钢//详见图纸 | 个 | 15 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒 | ABS//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒盖 | ABS//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拉手盖 | ABS//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 新冰刀刀片2 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲锤1 | SUS304+聚氨酯//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲锤2 | SUS304+聚氨酯//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩固定板减重版 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩减重版 | FR-4玻纤板//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩连杆减重版 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 产品铭牌模板 | 304不锈钢//详见图纸 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 刀具限位板1 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 刀具限位板2 | AL6061-T6//详见图纸 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支撑块 | ZN477.01.02.02.02-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支腿 | 不锈钢ZN477.01.02.02-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧轴 | 不锈钢ZN477.01.04.01-11 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲锤 | 不锈钢ZN477.01.04.01-12 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底部限位块 | 不锈钢ZN477.01.04.01-13 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧1 | 线圈外径(φ) :16 mm 自由高度(mm): 60mm 线径 d(φ) :1.8 材质 [不锈钢线] SUS304-WPB 弹簧定数 k(N/mm): 2.9 容许载荷时高度 H2(mm): 39 容许载荷(范围指定)(N) g:50.01～73.00 容许载荷 P2(N): 61.8 端面状态 研削加工 压紧长度(mm) 26.1 容许位移量(mm): 21  | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧2 | 线圈外径(φ): 16 自由高度(mm) :60mm 线径 d(φ) :2.3 材质 [不锈钢线] :SUS304-WPB 弹簧定数 k(N/mm): 9.8 容许载荷时高度 H2(mm) :42 容 许载荷(范围指定)(N) j:150.01～230.00 容许载荷 P2(N) :176.5 端面状态: 研削加工 压紧长度(mm): 30.5 容许位移量(mm) :18  | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制盒 | 材质：ABS尺寸：420mmx520mmx40mm | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 屏蔽胶带 | 铜箔1mm厚//详见图纸 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 18内孔刀具限位板 | 304不锈钢//详见图纸 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 毛细管空心管1 | 304不锈钢//详见图纸 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 毛细管空心管2 | 304不锈钢//详见图纸 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 毛细管空心管3 | 304不锈钢//详见图纸 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 毛细管空心管4 | 304不锈钢//详见图纸 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行程开关限位块 | 图纸 ZN354.02-04／／ABS | 个 | 22 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 机械限位块 | 图纸 ZN354.02-05／／ABS | 个 | 22 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。