**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用业绩要求** | **专用资格要求** |
| 超声保护板、编码器连接轴等采购项目 | 螺栓 | GB5783／／M8×20 | 个 | 1000 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过机加工件相类似业绩不少于1份，累计金额不低于30万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 | **厂商要求：**制造商 |
| 机械限位块 | 图纸 ZN354.02-05／／ABS | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行程开关限位块 | 图纸 ZN354.02-04／／ABS | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 平垫圈 | GB／T95-2002／／M8／／不锈钢 | 个 | 1000 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧垫圈 | GB／T93-1987／／M8／／不锈钢 | 个 | 1000 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电箱固定座（a） | ZN362.03.02-02//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铍铜片 | ZN362.01.11-03 | 个 | 12 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铍铜连接块 | ZN362.01.11-04 | 个 | 6 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 锗片 | ZN082.01.09-11／／台阶形，外径63mm,台阶直径60mm，双面镀膜，一面碳膜一面增透膜，通过率85以上，光洁度60/40，电阻率5-30欧姆.厘米。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机罩（a） | ZN362.01.10-07//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 图像外壳（b) | ZN355.01.05-01 ／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳右门(b） | ZN362.01.08-13//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机密封圈 | ZN362.01.10-18//新增//硅胶 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳右门(b) | ZN362.01.08-09//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳挡水板（a） | ZN362.01.07-11//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 腿部下端硅胶垫 | ZN362.01.10-17//新增//硅胶 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳左门(b) | ZN362.01.08-12//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 硅胶垫（a） | ZN362.01.10-06//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前门密封圈(a) | ZN362.01.08-06//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 稳压模块固定架 | ZN362.01.07-19//304不锈钢钣金 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 插座后盖（a） | ZN362.01.11-02//更改标记：a//更改内容：图纸变更 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 硅胶垫A型（a） | ZN362.01.08-18//更改标记：a//更改内容：图纸变更 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 插座外壳（a） | ZN362.01.11-01//更改标记：a//更改内容：图纸变更 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳左门(a) | ZN362.01.08-08//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 半圆壳b（a） | ZN362.01.08-04//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 扬声器硅胶垫 | ZN355.01.05-16 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拾音器板底座 | ZN355.01.05-17 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 射灯固定座 | ZN355.01.05-19 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 6P端子支架 | ZN355.01.05-20 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 可见光黑窗玻璃片 | ZN355.01.05-21 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 交换机安装板 | ZN355.01.05-18 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 风扇固定板 | ZN355.01.05-22 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳后门(b) | ZN362.01.08-05 ／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| GPS天线座(a) | ZN362.01.08-24／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控组件支架（b） | ZN362.01.07.03-01 ／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳(c) | ZN362.01.08-02 ／／变更标记：c／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 网桥底座(b) | ZN362.01.07.04-01／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承外圈压板（a） | ZN362.01.10-16／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向连接板（b） | ZN362.01.10-08／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支撑轴（b） | ZN362.01.10-02／／变更标记：b／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向齿轮（a） | ZN362.01.10-11／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 插头固定件 | ZN193.03.01.02.01-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 超声保护板 | ZN193.01.07-03 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 射灯镜片 | ZN141.01.13-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 防坠落固定1 | ZN362.01.07.01-02 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 缓冲垫 | ZN362.01.07.07-04 | 个 | 14 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 算法盒子（GEAC91S）隔板 | ZN362.01.07.11-01 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 防坠落固定2 | ZN362.01.07.01-03 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 后门密封圈 | ZN362.01.08-07 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 交换机底座-02 | ZN362.01.07.06-02 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 铭牌 | ZN362.01.08-22 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 调试接口面板 | ZN362.01.08-23 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池固定盒 | ZN362.01.07.07-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳后调试门 | ZN362.01.08-14 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动控制板底座 | ZN362.01.09-04 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳前门 | ZN362.01.08-11 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池固定上壳 | ZN362.01.07.07-02 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电控组件托盘 | ZN362.01.07.03-02 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池吊舱 | ZN362.01.07.07-03 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动控制板左支架 | ZN362.01.07-16 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光底部硅胶垫 | ZN362.01.08-17 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 端子排支架 | ZN362.01.07.05-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 安全模块底座 | ZN362.01.07.08-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动控制板右支架 | ZN362.01.07-17 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 黑色PVC贴（a） | ZN355.01.05-03//变更标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 硅胶垫B型（a） | ZN362.01.08-19//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底壳（a） | ZN362.01.08-10 //更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 半圆壳a（a） | ZN362.01.08-03//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 硅胶垫C型（a） | ZN362.01.08-20//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光上部硅胶垫（a） | ZN362.01.08-15//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光固定块（a） | ZN362.01.08-16//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前面板密封圈 | ZN355.01.05-09 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台左耳 | ZN355.01.06-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 舵机安装支架 | ZN355.01.05-05 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台右耳 | ZN355.01.06-02 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座前右支柱（a） | ZN362.01.07-03//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座前左支柱（a） | ZN362.01.07-02//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 不锈钢垫片（a） | ZN362.01.08-21//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 衬片 | ZN355.01.05-14／／304不锈钢，单面带背胶 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座II | ZN362.01.07.02-02 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座I | ZN362.01.07.02-01 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动齿轮 | ZN362.01.10-10 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 散热片支柱 | ZN362.01.09-03 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承内圈压板 | ZN362.01.10-15 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座固定转接II | ZN362.01.07-09 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 散热片（下） | ZN362.01.09-02 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 保险杠 | ZN362.01.07.01-01 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座固定转接I | ZN362.01.07-08 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 保险杠固定块I | ZN362.01.07-12 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座后左支柱 | ZN362.01.07-04 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 风扇屏蔽片 | ZN355.01.05-10 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 保险杠固定块II | ZN362.01.07-13 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 编码器连接轴 | ZN362.01.10-12 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 充电插座固定支架 | ZN362.01.07-07 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 编码器支架 | ZN362.01.10-13 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 工控机固定挡块 | ZN362.01.07-14 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 云台底座后右支柱 | ZN362.01.07-05 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 喇叭屏蔽片 | ZN355.01.05-11 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 散热片（上） | ZN362.01.09-01 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 端子支架（a） | ZN355.01.05-13 ／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前面板(a) | ZN355.01.05-02 ／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖（a） | ZN355.01.05-07／／变更标记：a／／更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上壳前门(b) | ZN362.01.08-01//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底板（b） | ZN362.01.07-01//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向罩（a） | ZN362.01.10-09//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 驱动轴（a） | ZN362.01.10-03//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 转向支架（b） | ZN362.01.10-01//更改标记：b//更改内容：图纸变更。 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 激光雷达电源盒固定板（a） | ZN362.01.07-06//更改标记：a//更改内容：图纸变更。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 挂钩 | ZN2025.06.24-01 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拐臂板 | ZN2025.06.24-02 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拐臂板黑色橡胶块 | ZN2025.06.24-03 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 挂钩连接板 | ZN2025.06.24-04 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 绝缘杆连接件 | ZN2025.06.24-05 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 滑轮支架 | ZN2025.06.24-06 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 滑轮 | ZN2025.06.24-07 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴 | ZN2025.06.24-08 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 限位块 | ZN2025.06.24-09 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 滑轮底部固定板 | ZN2025.06.24-10 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 连接柱 | ZN2025.06.24-11 | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 挂钩连接柱 | ZN2025.06.24-12 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 挂载包装箱 | ZN2025.06.24-13 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 前壳 | 1. 表面喷涂黄色亮光（ral1023）、遮喷黑色哑光（PANTONE Black C）、遮喷红色哑光（PANTONE 185 C），分色如图。2. 表面打磨光滑无毛刺。按照自由公差M级进行加工。3.材质PC | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 后壳 | 1. 表面喷涂黄色亮光（ral1023）、遮喷黑色哑光（PANTONE Black C）、遮喷红色哑光（PANTONE 185 C），分色如图。2. 表面打磨光滑无毛刺。按照自由公差M级进行加工。3.材质PC | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盖 | 1. 表面喷涂黄色亮光（ral1023）、。2. 表面打磨光滑无毛刺。3. 按照自由公差M级进行加工。4. 红色箭头所指三处M6攻丝。5.材质PC | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 防护橡胶 | 橡胶，黑色亚光面 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 脚撑 - 1 | 氧化黑色，哑光。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 脚撑 - 2 | 氧化黑色，哑光。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 泡棉块 | 黑色泡棉 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 上连接板 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：148×75×25 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 下连接板 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：288×136.5×6 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 侧板1 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：323×161×18 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 侧板2 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：323×193.5×17 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ64×6 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 挡边 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ210×4 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 惰轮轴 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ28×28 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 扁带压板 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ62.5×51 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 卷扬筒 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ60×128 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴端挡片 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ30×4 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 滑槽固定板 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：100×76×29 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 滑槽板 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：90×55×40 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 滑槽固定板下 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：76×60×29 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 微动开关固定板 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：49.2×30.5×12 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 冲顶触发板 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：80×10×10 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 接收机压板 | (1)材料：ABS(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：82×55×19 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 接收机座 | (1)材料：ABS(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：82×55×16 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 右提手侧板 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：200×52×15 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 左提手侧板 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：200×52×15 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 提手固定块 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：121×20×7 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支腿固定块 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：121×26.5×20 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池舱 | (1)材料：ABS(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：213.5×121×115 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒盖 | (1)材料：ABS(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：219×114×3 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒 | (1)材料：ABS(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：219×114×98.5 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 固定块 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：61.5×25×16 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 扭簧调节块 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：35×20×8 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 固定杆 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ13×78 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压辊侧板 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：140×35×8 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压辊轴 | (1)材料：铝合金6061-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ13×49.2 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压辊 | (1)材料：尼龙(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ32×21 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 辊子座 | (1)材料：铝合金7075-T6(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：40×35×11 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 辊子 | (1)材料：黄铜(2)表面处理：打磨毛刺(3)技术要求：按图加工(4)外形尺寸：Φ7.9×59.5 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主动齿轮 | (1)材料：40Cr(2)表面处理：调质处理，齿面硬化，表面发黑(3)技术要求：齿数20，模数3，分度圆直径60mm(4)外形尺寸：Φ66×37 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 惰轮 | (1)材料：40Cr(2)表面处理：调质处理，齿面硬化，表面发黑(3)技术要求：齿数20，模数3,分度圆直径60mm(4)外形尺寸：Φ66×27 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 从动齿轮 | (1)材料：40Cr(2)表面处理：调质处理，齿面硬化，表面发黑(3)技术要求：齿数40，模数3,分度圆直径120mm(4)外形尺寸：Φ126×26 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 提手 | 黑色520铝合金130mm | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 深沟球轴承 | GB/T276-94 | 个 | 3 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 普通平键 | GB/T1095 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 升降器包装箱 | 内部空间588×560×270（带泡棉） | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 销轴 | ZN477.01-01 | 个 | 32 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 从动轮传动轴 | ZN477.01.01 -01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 橡胶轮挡板 | ZN477.01.01 -02 | 个 | 32 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 橡胶轮 | ZN477.01.01 -03 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主板左 | ZN477.01.01 -04 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 顶板 | ZN477.01.01 -05 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主板右 | ZN477.01.01 -06 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖右 | ZN477.01.01 -07 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 主动轮传动轴 | ZN477.01.01 -08 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 齿轮箱 | ZN477.01.01 -09 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 齿轮箱盖 | ZN477.01.01 -10 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 从动轮隔套 | ZN477.01.01 -11 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖左 | ZN477.01.01 -12 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电动推杆支架上 | ZN477.01.01 -13 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行走外壳右 | ZN477.01.01 -14 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行走外壳上 | ZN477.01.01 -15 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行走外壳左 | ZN477.01.01 -16 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 摄像头支架 | ZN477.01.01 -17 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 摄像头旋转支架 | ZN477.01.01 -18 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机驱动器盒 | ZN477.01.01.01-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机驱动器盒盖 | ZN477.01.01.01-02 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行走密封圈 | ZN477.01.01.01-03 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧驱动板印制板 | ZN477.01.02.01-01 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧垫圈 | ZN477.01.02.02.01 -01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧转轴 | ZN477.01.02.02.01 -02 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 单轮压紧轮支架 | ZN477.01.02.02.01 -03 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧柱 | ZN477.01.02.02.01 -04 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧光轮 | ZN477.01.02.02.01 -05 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧光轮盖板 | ZN477.01.02.02.01 -06 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 加长直线轴承固定块 | ZN477.01.02.02.01 -07 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 传感器检测片 | ZN477.01.02.02.01 -08 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 行程开关支架 | ZN477.01.02.02.01 -09 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 滚珠丝杠 | ZN477.01.02.02.01 -10 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 丝杠支撑座 | ZN477.01.02.02.01 -11 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 蜗轮28×1.25 | ZN477.01.02.02.01 -12 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 蜗杆1×1.25 | ZN477.01.02.02.01 -13 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机安装轴 | ZN477.01.02.02.01 -14 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承挡板 | ZN477.01.02.02.01 -15 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机安装板 | ZN477.01.02.02.01 -16 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轴承端盖2 | ZN477.01.02.02.01 -17 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 传感器导轨 | ZN477.01.02.02.01 -18 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 夹紧底板 | ZN477.01.02.02.01 -19 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 新丝杠固定块 | ZN477.01.02.02.01 -20 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支撑块 | ZN477.01.02.02.02 -01 | 个 | 32 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电动推杆支架 | ZN477.01.02.02.02 -02 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧底板 | ZN477.01.02.02.02 -03 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 磁吸板 | ZN477.01.02.02.02 -04 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 导向板 | ZN477.01.02.02.02 -05 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧控制盒 | ZN477.01.02.02.03-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧控制盒盖 | ZN477.01.02.02.03-02 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧密封圈 | ZN477.01.02.02.03-03 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧板卡固定板 | ZN477.01.02.02.03-04 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 支腿 | ZN477.01.02-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 压紧组件外壳 | ZN477.01.02-02 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| Sbus转接板印制板 | ZN477.01.03.01-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制盒 | ZN477.01.03.02.01-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 元器件安装板 | ZN477.01.03.02.01-02 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电源管理板垫板 | ZN477.01.03.02.01-03 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 遥控器接收附件压块 | ZN477.01.03.02.01-04 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制盒密封圈 | ZN477.01.03.02.01-05 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 遥控器接收机支架 | ZN477.01.03.02.01-06 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制盒盖 | ZN477.01.03.02.01-07 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒2 | ZN477.01.03.02.02 -01 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电池盒盖2 | ZN477.01.03.02.02 -02 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 拉手盖 | ZN477.01.03.02.02 -03 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 尼龙柱 | ZN477.01.03.02.02-04 | 个 | 32 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制底板 | ZN477.01.03-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 导向块 | ZN477.01.03-02 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 控制底板支柱 | ZN477.01.03-03 | 个 | 24 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机固定座 | ZN477.01.04-01 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 电机轴固定块 | ZN477.01.04-02 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 延伸轴 | ZN477.01.04-03 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲击轴承座 | ZN477.01.04-04 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧轴铰链 | ZN477.01.04-05 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲击底板 | ZN477.01.04-06 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲击外壳 | ZN477.01.04-07 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 相机支架 | ZN477.01.04-08 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 弹簧轴 | ZN477.01.04-09 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 敲锤 | ZN477.01.04-10 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 底部限位块 | ZN477.01.04-11 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 刀具定位槽 | ZN477.01.05-01 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 固定环 | ZN477.01.05-02 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 刀具限位板 | ZN477.01.05-03 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 刀具限位板大 | ZN477.01.05-04 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 刀盘固定架 | ZN477.01.05-05 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 新冰刀刀片 | ZN477.01.05-06 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 相机上壳 | ZN477.01.06-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 相机底壳 | ZN477.01.06-02 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩 | ZN477.01.07 -01 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩连杆 | ZN477.01.07 -02 | 个 | 32 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 无人机挂钩固定板 | ZN477.01.07 -03 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 吊架快装座 | ZN477.01.07-04 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 除冰机器人产品铭牌 | ZN477.01-02 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轨道平台电源板印制板 | ZN445.01.04.01-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 轨道平台采集板印制板 | ZN445.01.06.01-01 | 个 | 8 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 立杆防雨箱 | 270\*350\*150mm（宽高厚）；壁厚1mm等 | 个 | 9 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |
| 雨刷组件 | 见ZN355.01.05S说明 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。