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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	无人机电池充电单元等采购项目
	柜体组件
	1.整体重量≤150kg；
2.电池存储仓位≥15组；
3.充电仓位≥15组，并支持同时充电；
4.具有硬件急停功能，且存在任意状态报警时可切断充电。
	个
	25
	接到供货通知后60日内
	36个月
	买方指定地点地面交货
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过无人机配件、充电模块、充电柜等销售业绩，累计金额不低于150万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	无人机电池充电单元
	1.可实现无人机电池充电，可适配电压15.4V及15.2V的无人机电池；
2.电池存储仓位≥15组；
3.冲击可靠性：每个方向上的冲击次数：1000次（共6000次）；
	个
	360
	
	
	
	

	
	充电状态管理单元
	1.触摸一体机：方便操作，记录保存；
2.配有扫码装置，可扫码（支持条形码或二维码）实现电池管理，支持电池优先使用推荐及均衡使用管理；
3.具有状态显示功能：通过触摸屏，可显示及控制管理柜状态；通过三色指示灯，可指示管理柜状态。
	个
	360
	
	
	
	

	
	环境监测单元
	1.电池柜内温度控制在30℃-50℃；
2.具有温湿度、烟感、视频监控及灭火装置；
3.环境信息联动功能：该装置可将温湿度、视频、火灾等各类环境监测信息进行整合分析，并与其他智能设备实现联动控制，形成全方位、智能化的环境管理体系，提升整体环境安全管控水平。
	个
	25
	
	
	
	



具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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