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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资格要求
	专用业绩要求

	冲击检测模块等组件采购项目
	零值检测电源模块
	1、供电方式采用内置可更换锂电池
2、支持电池管理
3、电池容量≥9V，2500mah
4、电源电流约20mA
	个
	150
	接到供货通知后60日内
	36个月
	买方指定地点地面交货
	具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。
	2023年1月1日至2025年12月31日，完成过无人机或无人机配件、零值检测装置等销售业绩，累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	零值检测本体模块
	1、测量电压DC5000V
2、量程范围0～1999MΩ
3、分辨率≤1MΩ
4、外形尺寸≥120×70×50mm
	个
	150
	
	
	
	
	

	
	绝缘子适配模块
	1.支撑材质：环氧玻纤绝缘材料
2.宽度调节：带盘径指示可调节设计
3.适用绝缘子：适配单联/多联水平耐张绝缘子串
4.盘型：钟罩型绝缘子、防污型绝缘子、草帽型绝缘子
	个
	2
	
	
	
	
	

	
	冲击检测模块
	1.作业方式：带电检测、停电检测
2.支持电压等级：AC220kV~1000kV；DC±400kV~±1100kV
3.检测范围：0-10000MΩ
4.等效电阻检测误差：≤±10％
5.检测冲击电压：≥DC 50kV
6.检测周期：≤5s/片
7.支持带电检测绝缘子串的首片及尾片绝缘子
	个
	2
	
	
	
	
	

	
	运动模块
	1.履带式行走机构
2.移动速度：≥120mm/s
3.爬坡角度：0°～35°
4.检测探针支持左右移动完成绝缘子首尾片的检测，移动范围100mm-200mm
	个
	2
	
	
	
	
	

	
	无线遥控组件
	1.尺寸：≤195（L）×285（W）×95（H）
2.重量（含电池）：≤700
3.内存及存储：内存：≥4GB；
4.固态存储：≥64GB。
5.显示屏：≥5.5寸触摸屏
6.分辨率：≥1920*1080
	个
	2
	
	
	
	
	

	
	远程控制模块
	1.支持测试仪的行走控制、探针检测控制
2.支持绝缘子阻值实时显示、高压冲击结果显示、低零值报警，支持实时视频回传；支持实时视频显示、录像、回放，对检测情况拍照储存；
3.支持快速创建线路级、杆塔级以及相线级检测任务；
	个
	2
	
	
	
	
	

	
	智能挂取模块
	1.材质：采用铝合金等轻质且散热性能优良的材质
2.主摄像头：分辨率：≥1080P；帧率：≥30FPS；
3.供电特性：无人机直接供电
4.支持无人机自动取回机器人，即飞手启动自动取回任务后，由无人机自主完成传感模块与机器人的精准对接，对接完成后自主悬停，本过程中不允许人工干预遥控器摇杆；自动取回完成时间＜40s；
	个
	2
	
	
	
	
	

	
	连接杆
	1.材质：采用高强度轻质绝缘材料制成
2.装配特性：与无人机连接件为快拆结构，不影响无人机原有云台、图传模块的使用
3.长度：≥1400mm
4.结构为5-8节防扭设计
5.具备适配大疆无人机FC30、M400等机型的快速连接结构
	个
	2
	
	
	
	
	

	
	传感模块
	1.具备专用传感器，可回传传感模块与机器人的接触到位状态
2.具备专用传感器，可回传传感模块锁止结构的解锁/闭锁状态
3.支持遥控器控制柔性挂载工具解锁和闭锁
4.传感器响应时间≤5ms
	个
	2
	
	
	
	
	

	
	电源模块
	1.电池容量≥5000mAh
2.满电电压≥12.6V
3.充电温度：0~50℃
4.放电温度：-20~60℃
	个
	2
	
	
	
	
	

	
	充电模块
	1.接口类型：Type-C*2+USB-A*1
2.输入：100-240V~50/60Hz 1.7A
3.输出：单口Max 120W
4.输入接口：Type-C
5.输出接口：DC5.5公头*2
	个
	2
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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